
**Nastavenie VDSL pripojenia pre ZyXEL P-2812HNU-F3**


**Prihláste sa cez internetový prehliadač do rozhrania routra zadaním jeho IP adresy: 192.168.1.1**

**Prednastavené prihlasovacie údaje: Username: admin Heslo: admin**


1. **Klinite na Network Settings - Broadband**



1. **Kliknite do riadku VDSL na „ikonku stránky s perom“ celkom vpravo vedľa ikonky koša**




**3.1 Správne zadajte požadované údaje podľa predlohy**




**3.2** **PPP information:** **PPPUsername:** používateľskémeno@orangenet.sk


**PPPPassword:** ABCDEF (Pozor, heslo zadajte veľkými písmenami!)



**3.3 Správne zadajte požadované údaje podľa predlohy, skontrolujte a uložte pomocou Apply**



* 1. **Kliknite na Connection Status pre kontrolu pripojenia**



**Správne vytvorené pripojenie uvidíte na schéme pripojenia, kde bude medzi ikonou Internet a ikonou routra ZyXEL P-2812HNU-F3 zelená čiara.**

**Na modeme bude blikat zelená led dioda internet.**

**Správne pridelenú IP adresu** uvidíte po klinutí vpravo na **System info v časti WAN information - IP Address**